> # Исходные данные и методика исследования

> В настоящем разделе рассматриваются опасные значения скоростей ветра и ограниченной видимости в морских портах и по трассе Северного морского пути. С учетом опыта гидрометеорологического обеспечения мореплавания к неблагоприятным уровням этих явлений отнесены скорость ветра 15 м/с и более и видимость 200 м и менее, 50 м и менее. Такой подход позволяет получить более полные характеристики опасных явлений на фоне просто неблагоприятных.

> В качестве исходных данных использованы таблицы ТМ-1 за 10-летний период с 1956 по 1965 г. по морским портам Амдерма, Диксон, Челюскин, Тикси, Амбарчик, Певек, Мыс Шмидта, Уэлен, району Обской губы (мыс Каменный), а также пунктам Хатанга и Голомянный [1]. Период выбрали с учетом того обстоятельства, что за период 1966-1985 гг. выборки опасных скоростей ветра по вышеупомянутым станциям были сделаны ранее. Таким образом, сейчас мы получили выборки за 30-летний период (по ветру).

> Выборки случаев опасных и неблагоприятных скоростей ветра и ограниченной видимости за 10-летний период сведены в специальный каталог, созданный в электронной форме (табл.1). Каталог помещен в разделе "Архив метеоявлений".

> Таблица 1 - Образец таблицы

> Год | Даты | Время | Число дней с явлением | Число сроков с явлением

> Затем, по данным каталога, выполнены оценки повторяемости неблагоприятных метеорологических явлений по месяцам навигационного периода и районам. К навигационному периоду отнесены месяцы с июня по сентябрь. Для района Западной Арктики, где осуществляется круглогодичная навигация, в каталоге приведены сведения и за месяцы с октября по май (зимний период).

> Согласно составленному каталогу этих видов явлений по ежедневным данным из таблиц ТМ-1 по четырехсрочным наблюдениям за 10-летний период 1956-1965 гг., было подсчитано среднее число дней и сроков наблюдений с явлениями, а также повторяемость их за каждый месяц и в целом за теплый или холодный период. Десятилетний период сбора данных (1956-1965 гг.) выбран как среднее климатическое десятилетие из архива за 1936-1980 гг. Каталог составлен по 10 арктическим портам от Амдермы до Уэлена.

> Для получения многолетних средних значений опасных метеорологических явлений применялись физико-статистические методы исследования временных [2-4]. Для каждого месяца, когда отмечено явление, были получены средние, повторяемости и выборки экстремумов, а также продолжительности явлений. Кроме того, использованы результаты исследования опасных явлений за период 1966-1986 гг., помещенные в монографии [5].

> ### Список использованных источников

> 1. Таблицы ТМ-1 за 1956-1966 гг. – Фонды ААНИИ.
> 2. Климатология. –Л.: Гидрометеоиздат, 1989.-567 с.
> 3. Кобышева Н.В., Наровлянский Г.Я. Климатологическая обработка метеорологической информации. –Л.: Гидрометеоиздат, 1978.-294 с.
> 4. Пановский С.А., Брайер Г.В. Статистические методы в метеорологии. – Л.: Гидрометиоиздат, 1972.- 209 с.
> 5. Брязгин Н.Н., Дементьев А.А. Опасные метеорологические явления в Российской Арктике. - СПб: Гидрометеоиздат, 1996. - 156 с.